



**Паспорт и гарантийный талон**

****



**Правила хранения, эксплуатации и транспортировки**

Изделие должно храниться в сухом отапливаемом помещении.

Изделие должно транспортироваться с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

*Ежедневно должны проводиться следующие мероприятия:*

1. Проверка целостности всех элементов тренажера

*Еженедельно должны проводиться следующие мероприятия:*

1. Регулировка натяжения тросов
2. Проверка надежности затяжки резьбовых соединений
3. Чистка моющими средствами, не содержащими абразивных элементов и растворителей.
4. Смазывание направляющих машинным маслом

**Назначение**

Многофункциональная блочная рама, рекомендуется для занятий ЛФК, кинезитерапией. При заболеваниях: остеохондроз, боли в шее, суставах, а также для физического развития и набора мышечной массы.

Длинна, не более 600

Ширина, не более 600

Габариты: 60 х 60 х 220 см / 232 см / 250 см.

Высота тренажера в зависимости от грузового блока:

50 кг (10 плиток весом 5 кг.), высота 220 см.;

60 кг (12 плиток весом 5 кг.), высота 220 или 232 см.;

70 кг (14 плиток весом 5 кг.), высота 220 или 232 см.;

75 кг (15 плиток весом 5 кг.), высота 232 см.;

85 кг (17 плиток весом 5 кг.), высота 250 см.;

100 кг (20 плиток весом 5 кг.), высота 250 см.

**Сервисная служба МЕДСПОРТ ЛАЙФ**

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием оборудования, с выявленным браком производства, с заменой по гарантии, обращайтесь на нашу почту

Опишите подробно возникшую проблему, по возможности приложите фотографии и видео. Не забудьте указать контактный телефон. Наши специалисты свяжутся с Вами, чтобы помочь.



**Гарантийный талон**

Модель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата продажи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилия покупателя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. торгующей организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Гарантийные условия**

Гарантийный ремонт изделия производится в случае проявления заводского дефекта в течении 12 месяцев с момента поступления товара на с складе покупателя.

Любые претензии по качеству изделия рассматриваются только после составления официальной претензии, с приложением фотографий дефекта.

Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях:

- наличие механических повреждений (трещин, сколов, деформаций корпуса или элементов конструкции и т.п.);

- наличие признаков самостоятельного ремонта;

- наличие изменений устройства изделий.

Гарантия не распространяется на изделия, имеющие дефекты, причиненные стихийными бедствиями, авариями, домашними животными, насекомыми, возникшие в результате неправильной или небрежной эксплуатации или транспортировки.

Гарантия не распространяется на трос, пластмассовые части изделия и любые другие части, имеющие естественный ограниченный срок службы.

Условия гарантий не предусматривают чистку и профилактику изделий.

Гарантия не предусматривает выезда мастера к месту установки изделия с целью его сборки, ремонта или консультации по вопросам эксплуатации.

Замена или возврат изделия осуществляется только при наличии существенных недостатков, которые предусмотрены «Законом о защите прав потребителей».